**Vyrovnávací rám WRG 35-AR**

Vyrovnávací rám pro lokální větrací přístroj WRG 35.

Vyrovnávací rám je nutný v případě, že stěna je tenčí než 350 mm a sada pro hrubou stavbu (stěnové pouzdro) vyčnívá ze zdi natolik, že venkovní kryt již nelze spolehlivě nainstalovat. Venkovní stěna musí mít tloušťku minimálně 251 mm.

Obsah dodávky:

1 x vyrovnávací rám (materiál: V2A)

1 x prodloužení pouzdra (materiál: PVC)

1 x odělovací můstek (materiál: EPP)

1 x prodloužení vývodu kondenzátu (materiál: EPP)

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG 35-AR |
| Lze regulovat: | - |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Materiál pouzdra: | Nerez |
| Hmotnost: | 1,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,78 kg |
| Šířka: | 370 mm |
| Výška: | 370 mm |
| Hloubka: | 104 mm |
| Šířka s obalem: | 405 mm |
| Výška s obalem: | 395 mm |
| Hloubka s obalem: | 145 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924548 |
| Typové číslo: | 0192.0454 |

Výrobce: MAICO

WRG 35-AR Vyrovnávací rám