**Tlumič hluku SDA 45**

Tlumič hluku pro odhlučnění strany výtlaku střešních ventilátorů ERD, DRD.

S tlumícími kulisami z vodoodpudivého a nehořlavého materiálu.

Jednoduchá montáž - lze i dodatečně.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDA 45 |
| Tlaková ztráta: | 5 Pa |
| Umístění: | Střecha |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 74 kg |
| Hmotnost s obalem: | 74 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 450 mm |
| Šířka: | 980 mm |
| Výška: | 1.363 mm |
| Hloubka: | 980 mm |
| Šířka s obalem: | 980 mm |
| Výška s obalem: | 1.363 mm |
| Hloubka s obalem: | 980 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 5 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 5 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 12 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 14 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 13 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 14 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 17 dB |
| Vložený útlum celkem: | 10 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923916 |
| Typové číslo: | 0092.0391 |

Výrobce: MAICO

SDA 45 Tlumič hluku