**Příslušenství pro skleněné tvárnice ZG 31**

Vestavný rám pro montáž okenních ventilátorů do stěn ze skleněných tvárnic.

Sestává se z okenní sady, krycího plechu a šroubů.

Pro tloušťku tabule do 100 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZG 31 |
| Umístění: | Skleněná tvárnice |
| Hmotnost: | 1,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,14 kg |
| Šířka: | 440 mm |
| Výška: | 440 mm |
| Hloubka: | 1 mm |
| Šířka s obalem: | 470 mm |
| Výška s obalem: | 450 mm |
| Hloubka s obalem: | 35 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931584 |
| Typové číslo: | 0093.0158 |

Výrobce: MAICO

ZG 31 Příslušenství pro skleněné tvárnice