**Kanálová uzavírací klapka AKP 25**

Uzavírací klapky pro odvětrání.

S pozinkovanou ochrannou mřížkou.

Pokyny pro montáž

Při montáži ve výbušné atmosféře ověřit, zda je možné se dotýkat uzavírací klapky.

Pokud je možný dotyk s klapkou, je nutné uzavřít klapku do drátěné klece s jemnými oky.

Drátěnou klec spolehlivě uzemnit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AKP 25 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Tlaková ztráta: | 10 Pa |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Kanál |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 1,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,805 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 300 mm |
| Šířka: | 585 mm |
| Výška: | 385 mm |
| Hloubka: | 54 mm |
| Šířka s obalem: | 620 mm |
| Výška s obalem: | 400 mm |
| Hloubka s obalem: | 65 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510970 |
| Typové číslo: | 0151.0097 |

Výrobce:

 MAICO

AKP 25 Kanálová uzavírací klapka