**Kanálový tlumič hluku KSP 25/15**

Kulisové tlumiče hluku pro vzt. zařízení.

S tlumícími kulisami z minerálních desek odolných proti oděru, vzduchotěsné opláštění z pozinkovaného ocelového plechu.

Oboustranně s přírubami pro zabudování do obdélníkových kanálů.

Nehořlavé podle DIN 4102.

KSP../23 a KSP../27: S pláštěm ze sklotextilie okolo kulis.

KSP../23 a KSP../27: Přechodové kusy je nutné připravit předem (viz rozměry A x B).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSP 25/15 |
| Max. rychlost proudění: | 20 m/s |
| Umístění: | Kanál |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 22,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 22,1 kg |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 300 mm |
| Šířka: | 540 mm |
| Výška: | 340 mm |
| Hloubka: | 900 mm |
| Šířka s obalem: | 541 mm |
| Výška s obalem: | 345 mm |
| Hloubka s obalem: | 905 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 1 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 4 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 15 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 19 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 22 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 16 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 11 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 10 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923022 |
| Typové číslo: | 0092.0302 |

Výrobce: MAICO

KSP 25/15 Kanálový tlumič hluku