**Vodní ohřívače vzduchu WHP 50-55**

Vodní ohřívače vzduchu pro vzt. zařízení.

Vývod vody z měděné trubky s vnějším závitem.

Montážní pokyn: Pro rovnoměrné proudění montovat minimálně ve vzdálenosti 1 m za ventilátorem.

S odvzdušněním a vypouštěním. Při montáži zohlednit přístupnost.

Zajistit ochranu proti zamrznutí.

Se střídavě uspořádanými sběrnými trubkami uloženými pohyblivě pro vyrovnání tepelné roztažnosti.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WHP 50-55 |
| Max. rychlost proudění: | 3,5 m/s |
| Umístění: | Kanál |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 11,86 kg |
| Hmotnost s obalem: | 13,55 kg |
| Rozměr kanálu: | 800 mm x 500 mm |
| Šířka: | 1.006 mm |
| Výška: | 570 mm |
| Hloubka: | 120 mm |
| Šířka s obalem: | 1.245 mm |
| Výška s obalem: | 605 mm |
| Hloubka s obalem: | 155 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu: | Voda |
| Topný výkon: | 55.000 W |
| Hmotnostní tok: | 2.969 kg/h |
| Teplota přívodu: | 70 °C |
| Teplota zpátečky: | 50 °C |
| Max. teplota vody: | 100 °C |
| Max. tlak vody: | 8 bar |
| Rozdíl tlaku vody: | 8.000 Pa |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799821236 |
| Typové číslo: | 0082.0123 |

Výrobce: MAICO

WHP 50-55 Vodní ohřívače vzduchu