**Náhradní filtr PP 45 G3**

Náhradní filtry pro lokální ventilační přístroj PushPull 45.

Z vnitřní strany je instalován filtr G2 (ISO coarse 30 %) a z vnější strany filtr G3 (ISO coarse 45 %).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 G3 |
| Materiál: | Syntetika |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,01 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Šířka: | 140 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 15 mm |
| Šířka s obalem: | 200 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 33 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932741 |
| Typové číslo: | 0093.0274 |

Výrobce: MAICO

PP 45 G3 Náhradní filtr