**5-stupňový transformátor TRE 1,6-1**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení jednofázových ventilátorů.

S kontrolním světlem.

Přídavný spínací kontakt (230 V) např. pro ovládání klapky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRE 1,6-1 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 1,6 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | světle šedá, jako RAL 7035 |
| Hmotnost: | 1,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,8 kg |
| Šířka: | 193 mm |
| Výška: | 123 mm |
| Hloubka: | 105 mm |
| Šířka s obalem: | 200 mm |
| Výška s obalem: | 185 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573487 |
| Typové číslo: | 0157.0348 |

Výrobce:

 MAICO

TRE 1,6-1 5-stupňový transformátor