**Malý ventilátor ECA 120 K**

Standardní provedení

S elektrickou vnitřní klapkou.

Lze regulovat otáčky. Vyjímka: ECA 150/4 K.

S důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum.

Parametry

Vysoký výkon i přes kompaktní rozměry.

Kombinuje vysoký průtok s vysokým tlakem.

Termická ochrana proti přehřátí.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Třída ochrany II.

Se značkou VDE-GS, výjimka: ECA 120 24 V.

S ochranným těsněním proti vniknutí kondenzované vody při stropní montáži.

Volitelně regulace otáček pro ventilátory ECA ve standardním provedení.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Motor

Robustní motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyny

Jednoduchá a rychlá demontáž krytu.

Rychlé přichycení ventilátoru v trubce pomocí 2 postranních per.

Elektrické připojení

Elektrické připojení na omítce nebo zapuštěné.

Bezpečnostní pokyny

Všechny výrobky ECA 120 s krytím IP 45 jsou určeny do ochranné zóny 1 podle DIN VDE 0100-701.

Detaily viz. projekční podklady.

Speciální provedení

Na vyžádání a proti úhradě lze dodat s nastavitelným časovým spínačem jako speciální provedení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 120 K |
| Provedení: | Standardní provedení |
| Průtok: | 180 m³/h |
| Počet otáček: | 2.600 1/min |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Příkon: | 19 W |
| IMax: | 0,14 A |
| Druh krytí: | IP 34 |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,08 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Jmenovitá světlost: | 120 mm |
| Šířka: | 171 mm |
| Výška: | 171 mm |
| Hloubka: | 114 mm |
| Šířka s obalem: | 180 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 140 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Akustický tlak: | 36 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840091 |
| Typové číslo: | 0084.0009 |

Výrobce: MAICO

ECA 120 K Malý ventilátor