**Kryt ER-A**

ER-A - standardní provedení

Standardní kryt pro ER EC s ukazatelem výměny filtru (časový proužek).

Snížený výkon 30 m³/h / plný výkon 60 m³/h.

Zap/Vyp stupeň plného výkonu spínačem osvětlení nebo separátním spínačem.

Přepnutí do stupně plného výkonu (60 m³/h) s časovým zpožděním cca. 60 sekund.

Doběh plného výkonu cca 15 minut.

Speciální vlastnosti

Dokonalý design s optimalizovaným prouděním.

Výměna filtru bez nářadí.

S ukazatelem výměny filtru.

Parametry

Přístroj může být provozován v trvalém větrání ve stupni sníženého výkonu.

Krytí IP X5 pro bezpečnost v koupelně.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Pro odvětrání jedné místnosti pomocí jednoho ventilátoru.

Filtr ISO coarse 30 % (G2), výměna bez nářadí.

Možnost pootočení krytu o ± 5°, pro vyrovnání nesprávně instalovaného pouzdra.

Nelze regulovat otáčky.

Varianta zapojení: Pomocí přídavného spínače lze trvalý provoz vypínat a zapínat (viz schéma na internetu).

\*Výrobní nastavení

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-A |
| Provedení: | Standard |
| Průtok: | 30 m³/h / 60 m³/h (Stupeň 1/Stupeň 2) |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Druh systému: | lokální |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,62 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 281 mm |
| Výška: | 281 mm |
| Hloubka: | 33 mm |
| Šířka s obalem: | 310 mm |
| Výška s obalem: | 300 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Zpoždění před sepnutím: | 60 s |
| Akustický tlak: | 15 dB(A) / 35 dB(A) v kombinaci s ER GH; 31 dB(A) / 41 dB(A) v kombinaci s ER GH AP/APB/ údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše AL = 10 m² |
| Číslo schválení: | Z-51.1-478 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843610 |
| Typové číslo: | 0084.0361 |

Výrobce: MAICO

ER-A Kryt