**Axiální střešní ventilátor EZD25-2A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EZD25-2A |
| Průtok: | 1.700 m³/h |
| Počet otáček: | 2.850 1/min |
| Příkon: | 170 W |
| IMax: | 0,75 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 12,5 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0402 |

Výrobce: MAICO

EZD25-2A Axiální střešní ventilátor