**Vnitřní mřížka ESG 10/2**

Vnitřní mřížka pro odvod i přívod vzduchu.

Se vzduchovým filtrem.

S krytými otvory pro šrouby.

Pro čištění lze odejmout kryt bez nástroje.

Těsnící pásek je součástí dodávky.

Příslušenství: náhradní filtr ZRF.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESG 10/2 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,12 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,13 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 51,5 mm |
| Šířka s obalem: | 151 mm |
| Výška s obalem: | 151 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599470 |
| Typové číslo: | 0059.0947 |

Výrobce: MAICO

ESG 10/2 Vnitřní mřížka