**Dveřní kontakt TS 2**

Dveřní spínač jako náhradní díl pro centrální ventilační přístroj WS 150 a WS 250.

Provedení jako tlačítkový spínač.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TS 2 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 125 V - 250 V |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Šířka: | 30 mm |
| Výška: | 40 mm |
| Hloubka: | 12 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 250 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101505 |
| Typové číslo: | E157.0887.0000 |

Výrobce:
MAICO

TS 2 Dveřní kontakt