**Střešní sokl pro šikmé střechy SDS 40**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na šikmé střechy.

Se zvukovou a tepelnou izolací z oděruvzdorných a nehořlavých minerálních desek.

Lze použít pouze na taškové krytiny.

Sériová provedení do sklonu střechy až 30°.

Různé výšky soklů a provedení pro sklon střechy větší než 30° na zakázku.

Při objednání, prosím, uvést druh krytiny a sklon střechy.

Upozornění: Sokly pro šikmé střechy jsou vyráběny podle požadavku zákazníků. Z tohoto důvodu nelze ustoupit od již uzavřené obchodní smlouvy nebo zboží vrátit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDS 40 |
| Provedení: | do sklonu střechy max. 30° |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 38 kg |
| Hmotnost s obalem: | 39 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Šířka: | 895 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 955 mm |
| Šířka s obalem: | 990 mm |
| Výška s obalem: | 990 mm |
| Hloubka s obalem: | 850 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939795 |
| Typové číslo: | 0093.0979 |

Výrobce: MAICO

SDS 40 Střešní sokl pro šikmé střechy