**Sada pro hrubou stavbu PP 60 KA-SRW**

Sada pro hrubou stavbu pro vestavbu do stěny.

Obsah dodávky:

Stěnové trubkové pouzdro z PVC se 2 omítkovými kryty a 8 klíny k vyrovnání trubky v otvoru ve stěně.

Venkovní kryt z pozinkovaného ocelového plechu, barva bílá podobná RAL 9010.

Je zapotřebí jako příslušenství pro finální sadu PP 60 K-SE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 60 KA-SRW |
| Průtok: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 2,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,052 kg |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 545 mm |
| Výška: | 286 mm |
| Hloubka: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 510 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952152 |
| Typové číslo: | 0095.0215 |

Výrobce: MAICO

PP 60 KA-SRW Sada pro hrubou stavbu