**Ochranná mřížka SGM 15**

Ochranné mřížky pro ventilátory podle EN ISO 13857.

Lze instalovat na sací nebo výtlačné straně.

SGM: Z odolné umělé hmoty, slonová kost, podobná RAL 1013, pro potrubní ventilátory ERM.

SGM ... Ex: Kovové, pro ventilátory ERM-Ex pro prostory s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGM 15 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 150 mm |
| Šířka: | 152 mm |
| Výška: | 152 mm |
| Hloubka: | 27 mm |
| Šířka s obalem: | 160 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799594253 |
| Typové číslo: | 0059.0425 |

Výrobce:
MAICO

SGM 15 Ochranná mřížka