**Malý ventilátor ECA 15/2 K**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 15/2 K |
| Provedení: | Standardní provedení |
| Průtok: | 310 m³/h |
| Počet otáček: | 2.650 1/min |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 45 W |
| IMax: | 0,28 A |
| Druh krytí: | IP 31 |
| Síťový přívod: | 2 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 1,4 |
| Jmenovitá světlost: | 150 mm |
| Akustický tlak: | 56 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0080.0972 |

Výrobce: MAICO

ECA 15/2 K Malý ventilátor