**Uzavírací klapka, se servopohonem VE 35**

Automatické uzavírací klapky.

Pouze v kombinaci se servomotorem MS 8 nebo MS 8 P (servopohon není součástí dodávky).

Nelze instalovat v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Pokyny pro montáž

Zajistit přístup k servopohonu.

V případě nutnosti použít mezikus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VE 35 |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 5,295 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,3 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 420 mm |
| Výška: | 420 mm |
| Hloubka: | 370 mm |
| Šířka s obalem: | 420 mm |
| Výška s obalem: | 420 mm |
| Hloubka s obalem: | 370 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932871 |
| Typové číslo: | 0093.0287 |

Výrobce: MAICO

VE 35 Uzavírací klapka, se servopohonem