**EC 40 D**

Parametry EC 30 E, EC 40 D

Povalový ventilátor s upevňovací tyčí pro podstropní montáž.

Lze instalovat i v nízkých místnostech (méně než 2,3 m).

Se žlutě zbarveným ochranným košem (ochrana proti dotyku podle EN ISO 13857).

3-listé oběžné kolo z umělé hmoty.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EC 40 D |
| Maximální cirkulace vzduchu: | 4.500 m³/h |
| Počet otáček: | 1.150 1/min |
| Průměr oběžného kola: | 400 mm |
| Typ oběžného kola: | axiální |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 40 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Strop |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | podobná bílé RAL 1013 |
| Hmotnost: | 3,15 kg |
| Hmotnost s obalem: | 4,055 kg |
| Výkyvný: | - |
| Šířka: | 450 mm |
| Výška: | 385 mm |
| Hloubka: | 420 mm |
| Šířka s obalem: | 451 mm |
| Výška s obalem: | 386 mm |
| Hloubka s obalem: | 450 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 40 °C |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880059 |
| Typové číslo: | 0088.0005 |

Výrobce: MAICO

EC 40 D