**Regulátor otáček, rozvod. panel STS 2,5**

Regulátory otáček pro plynulou regulaci ventilátorů.

Testováno u VDE.

Pro jeden směr otáček.

Instalace do elektroinstalační krabice 68 mm nebo na 35 mm profilovou lištu.

S důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum. V prostorech s nároky na bezhlučný provoz ventilátorů lze k regulaci otáček použít 5-stupňové transformátory TRE....

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | STS 2,5 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 2,5 A |
| Min. zatížení: | 0,1 A |
| Způsob instalace: | Panel rozvaděče / Rozvaděč |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 0,178 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Šířka: | 52 mm |
| Výška: | 71 mm |
| Hloubka: | 57,5 mm |
| Šířka s obalem: | 93 mm |
| Výška s obalem: | 80 mm |
| Hloubka s obalem: | 58 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572558 |
| Typové číslo: | 0157.0255 |

Výrobce: MAICO

STS 2,5 Regulátor otáček, rozvod. panel