**Příslušenství pro zdvojená okna ZD 22**

Rám pro montáž okenních ventilátorů do zdvojených oken.

Dvojitá okna lze otvírat a čistit.

Vnější vzdálenost skel 20 mm až 40 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZD 22 |
| Umístění: | Skleněná tvárnice |
| Materiál: | Kov |
| Hmotnost: | 0,46 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 225 mm |
| Šířka s obalem: | 277 mm |
| Výška s obalem: | 53 mm |
| Hloubka s obalem: | 327 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939146 |
| Typové číslo: | 0093.0914 |

Výrobce:
MAICO

ZD 22 Příslušenství pro zdvojená okna