**Ventilátorová vložka (sada) VE ER-APB 100 VZ**

Ventilátorová sada jako náhradní díl pro nástěnný ventilátor protipožární ER-APB 100 VZ.

Provedení s časovým spínačem.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VE ER-APB 100 VZ |
| Provedení: | Zpožďovací časový spínač |
| Průtok: | 100 m³/h |
| Počet otáček: | 1.850 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 29 W |
| IMax: | 0,15 A |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 1,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,32 kg |
| Šířka: | 215 mm |
| Výška: | 110 mm |
| Hloubka: | 215 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101055 |
| Typové číslo: | E084.0177.0000 |

Výrobce: MAICO

VE ER-APB 100 VZ Ventilátorová vložka (sada)