**Bezpečnostní transformátor TRE 50**

Bezpečnostní transformátor

pro připojení jednoho ECA 120 24 V

nebo ve spojení s CO2-senzorem SKD

nebo ve spojení se senzorem vlhkosti a teploty FFT 30 K.

Třída izolace T 40 E.

Provedení podle VDE 0551.

S vyměnitelnou trubičkovou pojistkou pro ochranu proti zkratu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRE 50 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Příkon (bez regulace otáček): | 50 W |
| IMax: | 1 A |
| Max. zatížení (odporová zátěž): | 2,1 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Sekundární napětí: | 24 V |
| Způsob instalace: | Rozvaděč |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,1 kg |
| Šířka s obalem: | 125 mm |
| Výška s obalem: | 85 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799573852 |
| Typové číslo: | 0157.0385 |

Výrobce: MAICO

TRE 50 Bezpečnostní transformátor