**Úhel MF-WLF125/90**

MF-WLF100/90: 90°-přechodový kus z kruhového průřezu (vzduchové ventily) DN 100 na ohebnou trubku MF-F90.

MF-WLF125/90: 90°-přechodový kus z kruhového průřezu (vzduchové ventily) DN 125 na ohebnou trubku MF-F90.

MF-WLF100/63/63: 90°-přechodový kus velmi nízké stavební výšky (70 mm) z kruhového průřezu (vzduchové ventily) DN 100 na 2 ohebné trubky MF-F63.

Přípojné hrdlo pro ventily s nátrubkem.

Přípojná hrdla pro ohebné trubky jsou vždy vybavena 2 zamačkávacími upevňovacími sponami, které umožňují rychlou a nenákladnou fixaci ohebné trubky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-WLF125/90 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,12 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm / 90 mm |
| Šířka: | 240 mm |
| Výška: | 410 mm |
| Hloubka: | 300 mm |
| Šířka s obalem: | 240 mm |
| Výška s obalem: | 410 mm |
| Hloubka s obalem: | 300 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185291 |
| Typové číslo: | 0018.0529 |

Výrobce: MAICO

MF-WLF125/90 Úhel