**Potrubní tlumič hluku RSI 125/2000**

Cylindrické potrubní tlumiče hluku pro vzt. zařízení.

Provedení bez kulis nevnáší do systému další ztráty.

Vnitřní část tlumiče hluku je provedena z děrovaného plechu.

Provozní teploty mezi -40 °C a +150 °C.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RSI 125/2000 |
| Materiál: | Ocel, pozinkovaná |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 213 kg |
| Hmotnost s obalem: | 213 kg |
| Jmenovitá světlost: | 1.250 mm |
| Šířka: | 1.450 mm |
| Výška: | 1.450 mm |
| Hloubka: | 2.500 mm |
| Šířka s obalem: | 1.450 mm |
| Výška s obalem: | 1.450 mm |
| Hloubka s obalem: | 2.500 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 5 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 8 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 17 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 22 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 10 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 6 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 6 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 5 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732495 |
| Typové číslo: | 0073.0249 |

Výrobce: MAICO

RSI 125/2000 Potrubní tlumič hluku