**Upevňovací plech PPB 30 ARE BB**

Upevňovací plech je nutný pro montáž venkovního krytu na vyrovnávací rám.

Pro montáž umělohmotného venkovního krytu není vyrovnávací rám zapotřebí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 ARE BB |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Nerez, kartáčovaná |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,39 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Šířka: | 256 mm |
| Výška: | 256 mm |
| Hloubka: | 1 mm |
| Šířka s obalem: | 295 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 8 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991731 |
| Typové číslo: | 0093.1526 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 ARE BB Upevňovací plech