**Náhradní teplosměnné kroužky WRF 20**

Náhradní teplosměnné kroužky pro WRG 20.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRF 20 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,23 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Průměr: | 200 mm |
| Šířka: | 560 mm |
| Výška: | 75 mm |
| Hloubka: | 14 mm |
| Šířka s obalem: | 570 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 5 kusů |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799933472 |
| Typové číslo: | 0093.0347 |

Výrobce: MAICO

WRF 20 Náhradní teplosměnné kroužky