**Pružná spojovací manžeta ELI 63**

Účinkuje jako tlumič chvění podél kanálového systému.

Pevné a flexibilní tkaninové těsnění.

Je chráněna proti povětrnosti díky epoxidovému nátěru.

Pro použití v provozních teplotách od -30 °C do +80 °C.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELI 63 |
| Materiál: | Ocelový plech, s epoxidovou vrstvou |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 11 kg |
| Šířka: | 730 mm |
| Výška: | 635 mm |
| Hloubka: | 203 mm |
| Šířka s obalem: | 730 mm |
| Výška s obalem: | 635 mm |
| Hloubka s obalem: | 203 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732181 |
| Typové číslo: | 0073.0218 |

Výrobce: MAICO

ELI 63 Pružná spojovací manžeta