**HP 2**

Kombinované přepínače pro ovládání ventilátoru a ohřívače vzduchu systému Airotherm.

Při použití servopohonu MS 2 s klapkou RS 35 slouží kombinovaný přepínač jen jako nastavení předvolby.

HK 1: 5-stupňový přepínač pro řízení ventilátorů DZF 35/6 BH a DZF 35/4 BH.

HP 1: 9-stupňový přepínač pro řízení ventilátoru DZF 35/84 BH.

HP 2: 9-stupňový přepínač pro řízení ventilátoru DZF 35/64 BH.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | HP 2 |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| IMax: | 16 A |
| Druh krytí: | IP 65 |
| Počet spínacích poloh: | 9 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,399 |
| Hmotnost s obalem: | 0,432 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 127 mm |
| Šířka s obalem: | 133 mm |
| Výška s obalem: | 87 mm |
| Hloubka s obalem: | 93 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574651 |
| Typové číslo: | 0157.0465 |

Výrobce: MAICO

HP 2