**Připojovací přechod MA-AÜ125**

Připojovací přechod DN125 z recyklovatelného plastu pro plochý rozváděč / plochý dvojitý rozváděč

Připojovací přechod se skládá z: 1 připojovací přechod DN125, 1 poklop DN125.

Barva antracit.

Obsah dodávky: 1 kus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-AÜ125 |
| Umístění: | Stěna / Strop / Podlaha |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Barva: | Antracit |
| Hmotnost: | 0,17 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 200 mm |
| Výška: | 58 mm |
| Hloubka: | 200 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 250 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993094 |
| Typové číslo: | 0059.2140 |

Výrobce: MAICO

MA-AÜ125 Připojovací přechod