**Motorový spouštěč MVEx 1,0**

Motorový chránič pro hlídání maximálního proudu motoru.

Nutné příslušenství pro EZQ/EZS 20 E Ex e a ERM ... Ex e.

Zkouška vzorku podle směrnice 2014/34/EU.

Bezpečnostní pokyny

Instalace jen mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MVEx 1,0 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 1 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Trvalý zatěžovací proud: | 1 A |
| Rozsah nastavení proudu: | -0,37 A |
| Vybavovací proud zkratové spouště: | 14 A |
| Způsob instalace: | Rozvaděč |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Šířka: | 45 mm |
| Výška: | 93 mm |
| Hloubka: | 76 mm |
| Šířka s obalem: | 50 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Ex-osvědčení: | PTB 10 ATEX 3013 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575481 |
| Typové číslo: | 0157.0548 |

Výrobce: MAICO

MVEx 1,0 Motorový spouštěč