**Ventilátorová sada s krytem VEA ER 17/60-1 VZ**

Ventilátorová sada, kryt s pevnou vnitřní mřížkou a filtrem jako náhradní díl pro ventilátorovou sadu ER 17/60-1 VZ.

Provedení s časovým spínačem.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VEA ER 17/60-1 VZ |
| Provedení: | Zpožďovací časový spínač |
| Průtok: | 61 m³/h |
| Počet otáček: | 2.500 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 1,62 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,93 kg |
| Šířka: | 245 mm |
| Výška: | 145 mm |
| Hloubka: | 245 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991465 |
| Typové číslo: | E080.0781.0000 |

Výrobce: MAICO

VEA ER 17/60-1 VZ Ventilátorová sada s krytem