**Ventilátorová sada s krytem VEA ER 17/100**

Ventilátorová sada s krytem a filtrem jako náhradní díl pro ventilátorovou sadu ER 17/100.

Standardní provedení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VEA ER 17/100 |
| Provedení: | Standardní provedení |
| Průtok: | 100 m³/h |
| Počet otáček: | 2.600 1/min |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 68 W |
| IMax: | 0,4 A |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 2,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,3 kg |
| Šířka: | 250 mm |
| Výška: | 165 mm |
| Hloubka: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 260 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991045 |
| Typové číslo: | E080.0739.0000 |

Výrobce: MAICO

VEA ER 17/100 Ventilátorová sada s krytem