**90° plechový oblouk MF-B75**

90° krátký plechový oblouk pro uložení ohebných ventilačních trubek MAICOFlex. Ohebná trubka MF-F se zasune do oblouku.

Každý oblouk je na svých koncích vždy vybaven 2 zamačkávacími upevňovacími sponami, které umožňují rychlou fixaci ohebné trubky.

Příznivý tvar pro proudění.

Jednoduchá a rychlá montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-B75 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,28 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 164 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 164 mm |
| Šířka s obalem: | 164 mm |
| Výška s obalem: | 80 mm |
| Hloubka s obalem: | 164 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180678 |
| Typové číslo: | 0018.0067 |

Výrobce:
MAICO

MF-B75 90° plechový oblouk