**Uzavírací klapka, se servopohonem VE 25**

Automatické uzavírací klapky.

Pouze v kombinaci se servomotorem MS 8 nebo MS 8 P (servopohon není součástí dodávky).

Nelze instalovat v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Pokyny pro montáž

Zajistit přístup k servopohonu.

V případě nutnosti použít mezikus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VE 25 |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,015 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 304 mm |
| Výška: | 304 mm |
| Hloubka: | 270 mm |
| Šířka s obalem: | 304 mm |
| Výška s obalem: | 304 mm |
| Hloubka s obalem: | 270 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932857 |
| Typové číslo: | 0093.0285 |

Výrobce:
MAICO

VE 25 Uzavírací klapka, se servopohonem