**Venkovní kryt PPB 30 AW**

Venkovní kryt hliníkový.

Barva bílá prášková, jako RAL 9010.

Integrovaný ohyb odvádí odchozí vzduch dále od venkovní stěny. Díky tomu jsou minimalizovány změny zabarvení nebo znečištění venkovní fasády.

Je doporučen pro instalaci přístrojů v oblasti působení větru.

Venkovní kryt je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PPB 30 K a PPB 30 O.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 AW |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Hliník |
| Barva: | bílá prášková barva, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,76 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,96 kg |
| Šířka: | 253 mm |
| Výška: | 258 mm |
| Hloubka: | 67 mm |
| Šířka s obalem: | 295 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 86 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991779 |
| Typové číslo: | 0093.1500 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 AW Venkovní kryt