**Náhradní filtr ZF ECD**

Náhradní dlouhodobý filtr ZF ECD pro kryty ER-AK/-AH/-AB ventilátorové sady ER EC.

Lze vyprat v teplé vodě.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZF ECD |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,03 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 135 mm |
| Výška: | 135 mm |
| Hloubka: | 8 mm |
| Šířka s obalem: | 255 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992318 |
| Typové číslo: | 0093.1561 |

Výrobce: MAICO

ZF ECD Náhradní filtr