**Potrubní tlumič hluku RSKI 100/1000**

Cylindrické potrubní tlumiče hluku pro vzt. zařízení.

Provedení s kulisami pro vyšší tlumení hluku.

Vnitřní část tlumiče hluku je provedena z děrovaného plechu.

Provozní teploty mezi -40 °C a +150 °C.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RSKI 100/1000 |
| Materiál: | Ocel, pozinkovaná |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 143 kg |
| Hmotnost s obalem: | 143 kg |
| Šířka: | 1.200 mm |
| Výška: | 1.200 mm |
| Hloubka: | 1.000 mm |
| Šířka s obalem: | 1.200 mm |
| Výška s obalem: | 1.200 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.000 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 4 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 8 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 14 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 20 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 24 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 21 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 14 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 10 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732501 |
| Typové číslo: | 0073.0250 |

Výrobce: MAICO

RSKI 100/1000 Potrubní tlumič hluku