**Náhradní filtr FF 20**

Náhradní filtry pro ZFF.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FF 20 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,36 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 258 mm |
| Výška: | 100 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka: | 200 mm |
| Výška: | 200 mm |
| Šířka s obalem: | 265 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 3 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932307 |
| Typové číslo: | 0093.0230 |

Výrobce: MAICO

FF 20 Náhradní filtr