**Vnitřní mřížka LGZ 62/22**

Vnitřní mřížka s rámečkem.

S otočně uloženými vzduchovými lamelami na přední straně.

Regulace průtoku pomocí stavitelného šoupátka.

Nutné příslušenství: Instalační box EK.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LGZ 62/22 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Účelná průchodnost vzduchu při 75% otevření štěrbinové clony: | 300 m³/h - 1000 m³/h |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna / Kanál |
| Materiál: | Ocelový plech, vypalovací lak |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 4,66 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,07 kg |
| Šířka: | 650 mm |
| Výška: | 260 mm |
| Hloubka: | 61 mm |
| Šířka s obalem: | 680 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 90 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512653 |
| Typové číslo: | 0151.0265 |

Výrobce: MAICO

LGZ 62/22 Vnitřní mřížka