**Motorový spouštěč MV 25**

Ochrana motoru pro ventilátory s vyvedenými termokontakty.

S hlavním stykačem a jištěním.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MV 25 |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 25 A |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,56 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,6 kg |
| Šířka: | 75 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 95 mm |
| Šířka s obalem: | 82 mm |
| Výška s obalem: | 145 mm |
| Hloubka s obalem: | 96 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577126 |
| Typové číslo: | 0157.0712 |

Výrobce: MAICO

MV 25 Motorový spouštěč