**Čidlo vlhkosti PPH-K**

Čidlo vlhkosti pro lokální ventilační přístroj PushPull 60 K.

Je nutné pro provoz odvlhčování.

Pro každou regulaci RLS PP-K bude vždy použito pouze jedno čidlo vlhkosti PPH-K.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPH-K |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Šířka s obalem: | 92 mm |
| Výška s obalem: | 92 mm |
| Hloubka s obalem: | 32 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572008 |
| Typové číslo: | 0157.0200 |

Výrobce: MAICO

PPH-K Čidlo vlhkosti