**Vnitřní mřížka LGR 52/6**

Vnitřní mřížka s rámečkem.

Pro instalaci do stáčené trubky:

S otočně uloženými vzduchovými lamelami na přední straně.

Regulace průtoku pomocí stavitelného šoupátka.

V ideálním případě (DN 250 pro výšku 65 mm, DN 500 pro výšku 115 mm) leří vnitřní mřížka přesně na trubce.

S viditelnými otvory pro šrouby.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LGR 52/6 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Účelná průchodnost vzduchu při 75% otevření štěrbinové clony: | 200 m³/h - 300 m³/h |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Trubka |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,98 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,19 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 140 mm - 400 mm (ideální 250 mm) |
| Šířka: | 558 mm |
| Výška: | 113 mm |
| Hloubka: | 56 mm |
| Šířka s obalem: | 595 mm |
| Výška s obalem: | 120 mm |
| Hloubka s obalem: | 75 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513568 |
| Typové číslo: | 0151.0356 |

Výrobce: MAICO

LGR 52/6 Vnitřní mřížka