**Registr předehřevu WS-VH 160**

Elektrický PTC registr předehřevu pro nepřetržitý provoz centrálních ventilačních přístrojů WS 160 Flat při velmi nízkých venkovních teplotách.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS-VH 160 |
| Napájecí napětí: | 230 V AC |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Hmotnost: | 1,23 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,48 kg |
| Šířka: | 120 mm |
| Výška: | 60 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 360 mm |
| Výška s obalem: | 13 mm |
| Hloubka s obalem: | 240 mm |
| Topný výkon: | 350 W |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925682 |
| Typové číslo: | 0092.0568 |

Výrobce: MAICO

WS-VH 160 Registr předehřevu