**Uzavírací klapka ARP 71**

Uzavírací klapky pro odvětrání.

Se samostatně pohyblivými lamelami, uloženými v zesílených pouzdrech.

S pozinkovanou ochrannou mřížkou na vtokové straně.

ARP 71 -dvě sekce.

ARP 80 a ARP 100 -tři sekce.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ARP 71 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | šedostříbrná |
| Hmotnost: | 4,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,6 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Vhodné pro jm. světlost: | 710 mm |
| Šířka: | 818 mm |
| Výška: | 890 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 900 mm |
| Výška s obalem: | 900 mm |
| Hloubka s obalem: | 55 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510826 |
| Typové číslo: | 0151.0082 |

Výrobce:

 MAICO

ARP 71 Uzavírací klapka