**Prodloužení pouzdra GVI 63**

Pro změnu ze standardního provedení s krátkým pouzdrem na verzi s dlouhým pouzdrem.

Přestavbu lze provést na místě montáže.

Chrání motor a oběžné kolo.

Odolné proti vlivu počasí díky plechu s epoxidovým nátěrem.

Speciální provedení:

prodloužení pouzdra pro velikosti 140 a 160, pouze na poptávku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GVI 63 |
| Materiál: | Ocelový plech, s epoxidovou vrstvou |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 10,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 10,5 kg |
| Šířka: | 730 mm |
| Výška: | 730 mm |
| Hloubka: | 240 mm |
| Šířka s obalem: | 730 mm |
| Výška s obalem: | 730 mm |
| Hloubka s obalem: | 240 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732006 |
| Typové číslo: | 0073.0200 |

Výrobce: MAICO

GVI 63 Prodloužení pouzdra