**Venkovní mřížka LZP-R 50**

Ochranné mřížky pro odvod i přívod vzduchu ve vysoce jakostním provedení.

Se sériově dodávaným rozšířením kanálového průřezu pro redukci tlakových ztrát.

S pevnými protidešťovými ochrannými lamelami.

S rámem pro instalaci do zděných stěn.

S přírubovým rámem 20 mm a drážkami pro přímou montáž na kanál.

Ochranné mřížky podle EN ISO 13857.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LZP-R 50 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna / Kanál |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 25,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 28 kg |
| Rozměr kanálu: | 800 mm x 500 mm |
| Volný průřez: | 3.240 cm² |
| Šířka: | 1.229 mm |
| Výška: | 575 mm |
| Hloubka: | 73 mm |
| Šířka s obalem: | 1.300 mm |
| Výška s obalem: | 600 mm |
| Hloubka s obalem: | 300 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513865 |
| Typové číslo: | 0151.0386 |

Výrobce: MAICO

LZP-R 50 Venkovní mřížka