**Venkovní mřížka MGR 80/125 V2A**

MGR: venkovní mřížky pro krytí kulatých větracích otvorů.

MGE: venkovní mřížky pro krytí pravoúhlých větracích otvorů.

S protihmyzovou sítí a pruž. držákem.

Pro průměry od 80 mm do 125 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MGR 80/125 V2A |
| Provedení: | kulaté |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Materiál: | Nerez |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,11 kg |
| Vnější průměr: | 130 mm |
| Šířka: | 130 mm |
| Výška: | 130 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 130 mm |
| Výška s obalem: | 27 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780342 |
| Typové číslo: | 0078.0034 |

Výrobce: MAICO

MGR 80/125 V2A Venkovní mřížka