**EnOcean aktor PP 45 ACT**

S aktorem EnOcean lze FM přístroje PushPull PP 45 RC kombinovat s kabelovými odsávacími přístroji (ECA, ER) do jednoho ventilačního systému.

Aktor může být použit jako běžný spínač světla. Jedním stlačením spínače budou kabelová odsávací zařízení (ECA, ER) zapnuta a zároveň odeslán FM telegram do finální sady PP 45 RC (master). Přístroje PP 45 RC (master + slave) přivedou vzduch potřebný pro provoz odsávacích přístrojů.

Aktor se integruje do všech běžných provozních programů a může být lokálně ovládán pomocí dvou sériových kolébek nebo celoplošné kolébky. Rámeček a kolébky (pro EnOcean FM spínač) nejsou součástí dodávky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 ACT |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Šířka: | 70 mm |
| Výška: | 70 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 85 mm |
| Výška s obalem: | 85 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990673 |
| Typové číslo: | 0157.1445 |

Výrobce: MAICO

PP 45 ACT EnOcean aktor