**Vzduchový filtr TFP 50**

Vzduchové filtry pro vzt. zařízení.

Oboustranně s přírubami pro zabudování do obdélníkových kanálů.

Inspekční záklopka pro jednoduchou výměnu filtru.

Příslušenství: Náhradní filtr KF... a hlídač rozdílu tlaku DW 1000.

Pokyny pro montáž

Vzduchový filtr instalovat na sací stranu ventilátoru.

Stav filtru sledovat hlídačem tlakové diference DW 1000.

Zajistit dostatečný prostor pro otvírání inspekčních vstupů pro výměnu filtru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TFP 50 |
| Umístění: | Kanál |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 20 kg |
| Hmotnost s obalem: | 20,37 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Rozměr kanálu: | 800 mm x 500 mm |
| Šířka: | 840 mm |
| Výška: | 540 mm |
| Hloubka: | 700 mm |
| Šířka s obalem: | 840 mm |
| Výška s obalem: | 540 mm |
| Hloubka s obalem: | 700 mm |
| Teplota média při IMax: | 70 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490364 |
| Typové číslo: | 0149.0036 |

Výrobce: MAICO

TFP 50 Vzduchový filtr